Plik

Aby założyć nowy projekt wybierz: Plik/Nowy, naciścij klawisze "Ctrl+N" lub kliknij przycisk:
Możesz założyć więcej niż 1 projekt i pracować na kilku projektach jednocześnie. Pomiędzy otwartymi projektami przechodzimy wybierając interesującą nas pozycję z menu: Okno/"Nazwa pliku" lub naciskając klawisze "Ctrl+Tab" lub "Ctrl+Shift+Tab"

Aby zapisać projekt wybierz: Plik/Zapisz, naciścij klawisze "Ctrl+S" lub kliknij przycisk:

Aby zapisać projekt pod inną nazwą lub w innej lokalizacji wybierz: Plik/Zapisz Jako lub naciścij klawisze "Ctrl+Shift+S".

Aby otworzyć wcześniej zapisany projekt wybierz: Plik/Otwórz, naciścij klawisze "Ctrl+O" lub kliknij przycisk:

Aby otworzyć projekt zapisany w innym formacie (zaimportować go) wybierz: Plik/Importuj, naciścij klawisze "Ctrl+I" lub kliknij przycisk:
Możliwy jest import z formatu:

- AutoCad Interchange (*.DXF)
- CFF2 (*.CF2)

Aby założyć nowy projekt (lub kilka projektów) na podstawie pliku tekstowego (przetwarzanie wsadowe) wybierz: Plik/Nowy na podstawie pliku lub naciścij klawisze "Ctrl+Shift+N"
Program założy jeden lub więcej projektów i wyeksportuje w postaci .dxf do katalogu, z którego odczytał się plik tekstowy
Przykładowe polecenia:

- queryno: LetterBottom
- template: FEFCO 0215
- flute: B
- thickness: 2,8
- length: 200
- width: 100
- height: 150,50
- Layout: Yes
- sheetWidth: 2000
- sheetHeight: 1200
- sheetMarginBottom: 20
- sheetMarginTopMin: 10
- sheetMarginLeftMin: 10
- sheetMarginRightMin: 10
- queryno: DoubleWallsTray
- template: FEFCO 0425
- flute: B
- thickness: 3
- length: 300,00
- width: 220,5
- height: 51
- queryno: TelescopeBottomLid
- template: FEFCO 0330
- flute: E
- thickness: 1,5
- length: 250,00
- width: 180
- height: 60
- Layout: 1
- sheetWidth: 1600
- sheetHeight: 1100
- sheetMarginBottom: 22
- sheetMarginTopMin: 15
- sheetMarginLeftMin: 5
- sheetMarginRightMin: 5
- LidLayout: true
- LidsheetWidth: 1600
- LidsheetHeight: 1100
- LidsheetMarginBottom: 22
- LidsheetMarginTopMin: 15
- LidsheetMarginLeftMin: 5
- LidsheetMarginRightMin: 5
- Polecenie "queryno" jest jednocześnie nazwą zapytania oraz nazwą pliku.
- Polecenie "Layout" lub "LidLayout" pozwala optymalnie rozmieścić użytki na arkuszu. Wymagana wartość: yes, 1 lub true

Aby zapisać projekt w innym formacie (wyeksportować go) wybierz: Plik/Eksportuj, naciścij klawisze "Ctrl+E" lub kliknij przycisk:
Projekt można wyeksportować do formatu:

- AutoCad Interchange (*.DXF)
- CFF2 (*.CF2)
- HPGL (*.HPG)
- CNC Machine Tool Path (*.NC)
- Scalable Vector Graphics (*.SVG)

Aby wydrukować aktualną warstwę wybierz: Plik/Drukuj, naciścij klawisze "Ctrl+P" lub kliknij przycisk:
Warstwa, która jest aktualnie wyświetlona na ekranie zostanie wydrukowana. Rysunek jest skalowany tak by widoczny był cały wyświetlany obszar. Tak więc jeżeli na przykład na ekranie po lewej i prawej stronie są wolne obszary tła zostaną one również uwzględnione przy obliczaniu optymalnej skali drukowanego rysunku.

Aby wydrukować aktualną warstwę w skali 1:1 wybierz: Plik/Drukuj w skali 1:1, naciścij klawisze "Ctrl+Shift+P" lub kliknij przycisk:
Warstwa, która jest aktualnie wyświetlona na ekranie zostanie wydrukowana w skali 1:1. Jeżeli arkusz drukarki jest mniejszy od wyświetlanego rysunku, widoczny będzie tylko środkowy fragment. Funkcja jest przydatna przy drukowaniu rysunku na ploterach drukujących dużego formatu.