Wykrojnik

Funkcje wspomagające projektowanie wykrojników pozwalają nanieść mostki na linie noży oraz linie sklejki. Ułatwiają też wykonanie projektu deski wykrojnika wstawiając automatycznie takie elementy jak: wycięcia centrujace, otwory mocujace, noże kompensacyjne (balansujące)...

Mostki

Aby pokazać/ukryć mostki wybierz: Widok/Pokaż/ukryj mostki lub naciśnij klawisz "F7".

Aby wstawić mostki na zaznaczonych obiektach (lub zmienić ich wczesniejszy układ) wybierz: Edycja/Wykrojnik/Wstaw mostki automatycznie lub kliknij przycisk:
Pojawi się okno, w którym można wybrać sposób mostkowania. Mamy do dyspozycji 2 metody:

- - Maksywalna odległość między mostkami
- - Ustalona liczba mostków

Aby zmienić liczbę mostków na zaznaczonych obiektach wybierz: Edycja/Wykrojnik/Zmień liczbę mostków lub kliknij przycisk:

Aby zmienić szerokość mostków na zaznaczonych obiektach wybierz: Edycja/Wykrojnik/Zmień szerokość mostków lub kliknij przycisk:

Aby usunąć mostki z zaznaczonych obiektów wybierz: Edycja/Wykrojnik/Usuń mostki lub kliknij przycisk:

Jeżeli widok mostków jest włączony, przy eksporcie do formatu .dxf linie zostaną podzielone, natomiast przy eksporcie do formatu .cf2 zostaną zapisane informacje o mostkach.

Deska wykrojnika

Aby narysować deskę wykrojnika na aktualnej warstwie wybierz: Edycja/Wykrojnik/Rysuj deskę wykrojnika, naciścij klawisze "Alt+D" lub kliknij przycisk:
Pojawi się okno parametrów wykrojnika:

Parametry wymagające wyjasnienia:

- - Maszyna - wybierając zapisaną wcześniej maszynę odtwarzamy jej wszystkie parametry. Możemy też wpisać parametry ręcznie. Przycisk "+" zapisuje pod wpisaną nazwą ustawienia nowej maszyny. Jeżeli podana maszyna jest na liście, zostaną zmienione jej parametry. Przycisk "-" usuwa z listy wybraną maszynę.
- - Dopasowanie sklejki w osi X - szerokość sklejki może być obliczana na podstawie marginesów (odległości od noży) lub podana bezpośrednio.
- - Dopasowanie sklejki w osi Y - wysokość sklejki może być obliczana na podstawie marginesów (odległości od noży) lub podana bezpośrednio. Przy ustalonej wysokości użytki mogą być umieszczone na desce centralnie lub odsunięte o podaną odległość od dolnej krawędzi.
- - Wycięcie centerline - parametry wycięcia na froncie sklejki. Ustawiając przesunięcie ujemne, wycięcie zostanie przesunięte w lewo.
- - Wycięcia centrujące - ustawienie spowoduje wstawienie od frontu okrągłych wycięć (BOBST serii SPO).
- - Easyset - ustawienie spowoduje wstawienie na rysunku wybranej siatki otworów mocujacych. Standardowo siatki są narysowane w widoku na noże. Jeżeli będzie to siatka dla serii SP, zostanie ona pozycjonowana wg frontowej krawędzi wykrojnika. Jeżeli będzie to siatka dla serii SPO, zostanie ona pozycjonowana wg tzw. "pierwszego noża".
- - Noże kompensacyjne - ustawienie spowoduje narysowanie od górnej strony noży kompensacyjnych. Górny margines oznacza odległość od górnej krawędzi wykrojnika. Dolny margines oznacza odległość od użytków. Ilość pozwala na wstawienie innej ilości noży niż ta wyliczona ze wzoru.

Po nacisnięciu "OK" zostanie narysowana sklejka wykrojnika. Easyset (jeżeli został ustawiony) jest siatką okręgów narysowaną odrębnym kolorem. W miejscach wybranych okręgów należy wstawić symbol wybranej nakrętki pazurkowej (przyciaganie do środka łuku (C)). Po wstawieniu nakrętek można łatwo usunąć siatkę zaznaczając ją kolorem (Shift+A) i naciskając "Delete". Jeżeli jest taka potrzeba, można zaznaczyć obwód sklejki (Shift+A + klik na obwodzie) i wstawić mostki.

Deska wykrojnika rotacyjnego

Aby narysować deskę wykrojnika rotacyjnego na aktualnej warstwie wybierz: Edycja/Wykrojnik/Rysuj deskę wykrojnika rotacyjnego, naciścij klawisze "Alt+Shift+D" lub kliknij przycisk:
Pojawi się okno parametrów wykrojnika:

Parametry wymagające wyjasnienia:

- - Maszyna - wybierając zapisaną wcześniej maszynę odtwarzamy jej wszystkie parametry. Możemy też wpisać parametry ręcznie. Przycisk "+" zapisuje pod wpisaną nazwą ustawienia nowej maszyny. Jeżeli podana maszyna jest na liście, zostaną zmienione jej parametry. Przycisk "-" usuwa z listy wybraną maszynę.
- - Dopasowanie sklejki w osi X - szerokość sklejki może być obliczana na podstawie marginesów (odległości od noży) lub podana bezpośrednio.
- - Dopasowanie sklejki w osi Y - wysokość sklejki może być obliczana na podstawie marginesów (odległości od noży) lub podana bezpośrednio.
- - Sklejka z 2 skorup - jeżeli parametr zostanie włączony sklejka zostanie podzielona na górną i dolną połówkę.
- - System posilocków - ustawienie spowoduje wstawienie elementów mocujących "posilock" w ustalonych odległościach.
- - Siatka - ustawienie spowoduje wstawienie na rysunku wybranej siatki otworów mocujacych. Standardowo siatki są narysowane w widoku na noże. Jeżeli jest to wykrojnik z 1 skorupy, siatka zostanie wypozycjonowana wg frontowej krawędzi. Jeżeli jest to wykrojnik z 2 skorup, siatka zostanie wypozycjonowana wg linii dzielącej 2 skorupy.
- - Noże odpadowe - jeżeli parametr zostanie włączony, odpad po obwodzie zostanie podzielony na kawałki o ustalonej wielkości.

Po nacisnięciu "OK" zostanie narysowana sklejka wykrojnika. Siatka (jeżeli została ustawiona) jest siatką okręgów narysowaną odrębnym kolorem. W miejscach wybranych okręgów należy wstawić symbol wybranej podkładki dla rotacji (przyciaganie do środka łuku (C)). Po wstawieniu podkładek można łatwo usunąć siatkę zaznaczając ją kolorem (Shift+A) i naciskając "Delete". Jeżeli jest taka potrzeba, można zaznaczyć obwód sklejki (Shift+A + klik na obwodzie) i wstawić mostki.