Ustawienia

W tej zakładce możesz zmienić miedzy innymi takie ustawienia jak: język, kolor tła, stopkę drukowaną na karcie produktu, domyślne parametry opakowań ze standardu FEFCO.

Ustawienia główne

Aby zmienić ustawienia główne programu wybierz: Ustawienia/Ustawienia główne. Możesz zmienić parametry:

- - język,
- - kolor tła,
- - domyślna cena noża (1mb),
- - domyślna cena papieru (1m2),
- - dokładność cen (liczba miejsc po przecinku),
- - Ustawienia eksportu:

- - wybierając "Rozbij bloki na łuki i linie", program eksportując do formatu .dxf lub cf2 rozbije użytki z warstw typu "Layout" na oddzielne obiekty i usunie "wspólne noże",

- - wybierając eksport do Corel,Adobe... programy te właściwie odczytają kolory linii,

- - wielkość jednostki dla plików .hpg,

- - rodzaj jednostki dla plików .svg (milimetry, punkty lub piksele),

- - parametry eksportu do formatu .nc: tempo posuwu i głębokości narzędzi, współrzędne bazowe i położenie narożnika zerowego,

- - Ustawienia druku:

- - wielkość czcionki linii wymiarowych,

- - dokładność linii wymiarowych (liczba miejsc po przecinku),

- - stopka, która pojawia się w rogu karty projektu. Jeżeli chcesz umieścić w stopce logo zamiast podpisu, zapisz plik "logo.bmp" zawierający bitmapę, do folderu bazy danych. Folder bazy danych sprawdzisz w Ustawieniach bazy danych.

Ustawienia bazy danych

Aby zmienić ustawienia bazy danych programu wybierz: Ustawienia/Ustawienia bazy danych. Możesz zmienić parametry:

- - ścieżkę bazy danych. Ścieżka jest domyślnie ustawiana przy pierwszym uruchomieniu na folder "Database" umieszczony w folderze programu. Aby zmienić ścieżkę (po przeniesieniu bazy w inne miejsce) wskaż dowolny plik znajdujący się w folderze "Database" lub wpisz ścieżkę ręcznie.
- - domyślna cena sztancowania (1 uderzenie),

W folderze "Database" zapisane są cenniki używane przez "Zaawansowane kalkulacje". Znajduje się tu też folder "Symbols", w którym zapisane są symbole (np. kierunek fali, uchwyty, nakrętki pazurkowe...).

Ustawienia FEFCO

Aby zmienić domyślne parametry opakowań ze standardu FEFCO wybierz: Ustawienia/Ustawienia FEFCO. Możesz zmienić parametry (dla każdego typu fali osobno):

- - PA2...PA5 (przyrost wymiarów bigowych do wymiarów wewnętrznych dla kolejnych ścian pudła),
- - HA (przyrost "wysokości bigowej" do "wysokości wewnętrznej" pudła),
- - FA (korekta szerokości klap zewnętrznych pudła "klapowego"),
- - SC ("stopień bigi" - odległość między klapką wewnętrzną i klapką zewnętrzną).
- - THK (całkowita grubość materiału).
- - OT (grubość zewnętrzna materiału - pomiędzy powierzchnią zewnętrzną, a linią gięcia).