O programie...

Program "TLKarton" powstał z myślą o firmach, które zajmują się projektowaniem i/lub produkcją opakowań.

W zależności od zakupionego pakietu program może zawierać katalog standardowych opakowań z tektury falistej i/lub opakowań z tektury litej. Przy projektowaniu pudeł z tektury falistej możemy wybrać jeden z 6 rodzajów materiałów:

- - fala F (rzadko spotykana tektura 3-warstwowa o grubości 0.8-1mm)
- - fala E (tektura 3-warstwowa o grubości 1.2-2mm)
- - fala B (tektura 3-warstwowa o grubości 2.4-3mm)
- - fala C (tektura 3-warstwowa o grubości ok. 4mm)
- - fala EB (tektura 5-warstwowa o grubości ok. 5mm - połączenie fal E i B)
- - fala BC (tektura 5-warstwowa o grubości ok. 7mm - połączenie fal B i C)

Przy projektowaniu opakowań z tektury litej możemy wybrać dowolną grubość materiału z dokładnością do 2 miejsc po przecinku. Jednak najczęściej zakłada się grubość nie mniejszą niż 0.5mm. Grubość najlepiej podać z dokładnością do 1 miejsca po przecinku.

Uwaga! Przed skierowaniem zaprojektowanego opakowania na produkcję zaleca się wykonanie prototypu i włożenie do niego produktu! Tektura ma różną gramaturę i może się zdarzyć, że w praktyce produkt nie mieści się do opakowania. Dużą uwagę należy również zwrócić na opakowania z dnem 2-punktowo klejonym "automatycznym" (jak FEFCO 07xx). Niewłaściwy dobór kątów zakładek dna może spowodować, że pudełko nie będzie się składało lub będzie się składało z trudem.

Jeżeli został wykupiony pakiet tworzenia "layout'u" (rozkładania użytków na arkuszu) po wygenerowaniu wybranego pudełka możemy rozłożyć więcej użytków na arkuszu. Wymiar arkusza wybieramy ze standardów A0-A4 oraz B0-B4 lub podajemy inny niestandardowy wymiar. Jest też możliwość obliczenia orientacyjnej ceny wykrojnika potrzebnego do wysztancowania zaprojektowanej ilości użytków. Natywnym formatem plików programu "TLKarton" są pliki typu .tlkart. Ich wielkość to zazwyczaj kilka kilobajtów.