Rysowanie pudła (standard ECMA)

Aby wygenerować siatkę pudełka ze standardu ECMA lub zmodyfikować parametry wygenerowanej wcześniej siatki wybierz: Edycja/Standardy/ECMA, naciścij klawisze "Alt+E" lub kliknij przycisk:
Pojawi się formularz parametrów pudełka. Podstawowymi i wymaganymi parametrami są typ pudełka oraz 3 podstawowe wymiary pudełka. Bez ich podania nie wygenerujemy siatki. Po wybraniu typu uaktywnią się pola dla niego wymagane, a w lewym dolnym rogu wyświetli się wzór siatki pudełka. Między poszczególnymi polami możemy przechodzić myszką lub klawiszem "Tab".

W niektórych typach pudełek (np. ECMA A20.20.01.01 AeroplaneTuckEnd) można wstawić dodatkowe zamknięcie wieka. Jeżeli dla danego typu pudełka jest to możliwe uaktywni się opcja "Zamykanie pudełka". Do wyboru są 3 możliwości:

- - Bez zamka (opcja domyślna)
- - Zamek pocztowy (zamek zabezpieczający przed otwarciem wieka)
- - Wycięcie na kciuk (wycięcie ułatwiajace otwarcie wieka)

Aby zatwierdzić podane parametry należy kliknąć "OK" lub nacinąć klawisz "Enter". Jeżeli któryś z parametrów ma nieprawidłową wartość zostanie wyświetlone okno informujące o tym. Aby anulować wprowadzone zmiany należy kliknąć "Anuluj" lub nacisnąć klawisz "Esc".

Każda siatka jest generowana na warstwie "1 użytek (wzór) dno". Jeżeli pudło składało się z 2 części (dno i wieko) wówczas pojawi się również siatka na warstwie "1 użytek (wzór) wieko".