Plik

Aby założyć nowy projekt wybierz: Plik/Nowy, naciścij klawisze "Ctrl+N" lub kliknij przycisk:
Możesz założyć więcej niż 1 projekt i pracować na kilku projektach jednocześnie. Pomiędzy otwartymi projektami przechodzimy wybierając interesującą nas pozycję z menu: Okno/"Nazwa pliku" lub naciskając klawisze "Ctrl+Tab" lub "Ctrl+Shift+Tab"

Aby zapisać projekt wybierz: Plik/Zapisz, naciścij klawisze "Ctrl+S" lub kliknij przycisk:

Aby zapisać projekt pod inną nazwą lub w innej lokalizacji wybierz: Plik/Zapisz Jako lub naciścij klawisze "Ctrl+Shift+S".

Aby otworzyć wcześniej zapisany projekt wybierz: Plik/Otwórz, naciścij klawisze "Ctrl+O" lub kliknij przycisk:

Aby otworzyć projekt zapisany w innym formacie (zaimportować go) wybierz: Plik/Importuj, naciścij klawisze "Ctrl+I" lub kliknij przycisk:
Możliwy jest import z formatu:

- AutoCad Interchange (*.DXF)

Aby zapisać projekt w innym formacie (wyeksportować go) wybierz: Plik/Eksportuj, naciścij klawisze "Ctrl+E" lub kliknij przycisk:
Projekt można wyeksportować do formatu:

- AutoCad Interchange (*.DXF)
- CFF2 (*.CF2)
- HPGL (*.HPG)

Aby wydrukować aktualną warstwę wybierz: Plik/Drukuj, naciścij klawisze "Ctrl+P" lub kliknij przycisk:
Warstwa, która jest aktualnie wyświetlona na ekranie zostanie wydrukowana. Rysunek jest skalowany tak by widoczny był cały wyświetlany obszar. Tak więc jeżeli na przykład na ekranie po lewej i prawej stronie są wolne obszary tła zostaną one również uwzględnione przy obliczaniu optymalnej skali drukowanego rysunku.

Aby wydrukować aktualną warstwę w skali 1:1 wybierz: Plik/Drukuj w skali 1:1, naciścij klawisze "Ctrl+Shift+P" lub kliknij przycisk:
Warstwa, która jest aktualnie wyświetlona na ekranie zostanie wydrukowana w skali 1:1. Jeżeli arkusz drukarki jest mniejszy od wyświetlanego rysunku, widoczny będzie tylko środkowy fragment. Funkcja jest przydatna przy drukowaniu rysunku na ploterach drukujących dużego formatu.